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[bookmark: _Toc0]1. À quoi sert l'écran Suivi des pesées ?
À chaque gâchée, la centrale transmet le détail de ses pesées : pour chaque produit (granulats, liant, eau, adjuvants…), la quantité demandée et la quantité réellement pesée.
L'écran LISTE DES PESÉES permet de consulter ces pesées sur une période et, surtout, de les exporter au format CSV pour les analyser dans Excel : écarts de pesée, contrôle de production, suivi qualité NF…
	En résumé : choisissez une période et une centrale, réglez les filtres, cliquez sur Rafraichir pour vérifier la liste, puis sur Export CSV pour obtenir le fichier.



[bookmark: _Toc1]2. Accéder à l'écran
Menu Suivi > Suivi Pesée.
L'écran s'ouvre sur la date du jour. Le haut de l'écran contient tous les filtres ; ils servent à la fois à la liste et à l'export CSV.
	


Figure 1 – Zone des filtres de l'écran Liste des pesées
[bookmark: _Toc2]3. Les filtres
[bookmark: _Toc3]Période, formule, BL et centrale
	Filtre
	Effet

	Début / Fin
	Période des pesées (date de pesée). Quand vous changez la date de début, la date de fin prend la même valeur : pensez à la modifier pour une période de plusieurs jours.

	Formule
	Loupe verte : recherche et sélection d'une formule. Seules les pesées des BL de cette formule sont gardées. La croix rouge X retire le filtre.

	BL
	Loupe verte : recherche et sélection d'un BL. Seules les pesées de ce BL sont gardées. La croix rouge X retire le filtre.

	Centrale
	Centrale de production des pesées. Obligatoire pour l'export CSV.

	Afficher info volume et Wattmetre
	Affiche dans la liste les lignes de volume de gâchée et de wattmètre. Sans effet sur l'export CSV.



[bookmark: _Toc4]Filtres complémentaires
	


Figure 2 – Filtres complémentaires (ici tous activés, charge minimale 3 m3)
	Filtre
	Pesées conservées

	Désignation béton
	Uniquement les pesées des BL dont la formule a la désignation béton choisie. Toutes = pas de filtre.

	Eliminer les BLs annulés
	Les pesées des BL annulés sont retirées. Les pesées sans BL sont conservées.

	Limiter aux formules NF
	Uniquement les pesées des BL dont la formule est normalisée (NF) pour la centrale du BL.

	Charge >= … m3
	Cochez la case et saisissez une quantité : uniquement les BL dont la quantité livrée est supérieure ou égale à cette valeur. Case cochée mais zone vide = pas de filtre.

	Eliminer les Volumes < 1/2 de la capacité malaxeur
	Retire toutes les pesées d'une gâchée dont le volume est inférieur à la moitié du volume malaxeur de la centrale (voir chapitre 5).



	Important : les filtres ne sont pas appliqués automatiquement. Après avoir modifié un filtre, cliquez sur Rafraichir pour mettre la liste à jour. L'export CSV, lui, prend toujours les filtres affichés à l'écran au moment du clic.



[bookmark: _Toc5]4. La liste des pesées
Cliquez sur Rafraichir : la liste affiche une ligne par pesée et le Nombre de pesées trouvées.
	


Figure 3 – Liste des pesées de la centrale 04, journée du 14/09/2026
· Affiche … entrées : nombre de lignes par page.
· Chercher : filtre la page sur un texte (BL, client, produit…).
· Export excel : exporte la liste affichée. Pour une analyse des pesées, préférez l'Export CSV décrit au chapitre 6.
· Faites défiler le tableau vers la droite pour voir les colonnes suivantes (consigne corrigée, résultat, écart…).
[bookmark: _Toc6]5. Prérequis du filtre « volume malaxeur » : la fiche centrale
Le filtre Eliminer les Volumes < 1/2 de la capacité malaxeur compare le volume de chaque gâchée à la moitié du volume malaxeur de la centrale. Ce volume malaxeur doit être saisi dans la fiche de la centrale.
	Attention : si le Volume malaxeur n'est pas renseigné dans la fiche centrale (zone vide ou 0), le filtre n'a aucun effet : toutes les gâchées sont conservées, sans message d'avertissement. Vérifiez la fiche de chaque centrale avant d'utiliser ce filtre.



[bookmark: _Toc7]Renseigner le volume malaxeur
1. Menu Fichier > Fichier de base > Centrale.
2. Dans la liste des centrales, cliquez sur le code de la centrale. La fiche Site de production /Centrale s'ouvre sur l'onglet Général.
3. En bas du cadre Communication, saisissez le Volume malaxeur en m3 (par exemple 1.50 pour un malaxeur de 1,5 m3). Utilisez le point comme séparateur décimal, 2 décimales au maximum.
4. Cliquez sur Valider.
	


Figure 4 – Fiche centrale : onglet Général
	


Figure 5 – Fiche centrale : zone Volume malaxeur (ici 1,50 m3)
[bookmark: _Toc8]Exemple
Centrale avec un volume malaxeur de 1,50 m3 : la limite est de 0,75 m3.
	Volume de la gâchée
	Résultat avec le filtre coché

	0,50 m3
	Gâchée retirée (0,50 < 0,75) : toutes ses pesées disparaissent de la liste et de l'export.

	0,75 m3
	Gâchée conservée (0,75 n'est pas inférieur à 0,75).

	1,50 m3
	Gâchée conservée.



· Le volume malaxeur pris en compte est celui de la centrale de la pesée.
· Une gâchée pour laquelle la centrale n'a transmis aucun volume est conservée.


[bookmark: _Toc9]6. L'export CSV
[bookmark: _Toc10]Lancer l'export
1. Choisissez la période (Début / Fin) et la Centrale.
2. Réglez les filtres voulus (formule, BL, désignation béton, cases à cocher, charge minimale).
3. Conseillé : cliquez sur Rafraichir pour contrôler le résultat dans la liste.
4. Cliquez sur Export CSV. Le fichier pesees_AAAAMMJJ_HHMMSS.csv est téléchargé (date et heure de l'export).
	Centrale obligatoire : si la centrale est sur Aucune, le message « Choisissez une centrale ! » s'affiche et rien n'est exporté.



Tous les filtres de l'écran sont repris dans le fichier, à l'exception de la case Afficher info volume et Wattmetre : les lignes de volume et de wattmètre ne sont jamais exportées.
[bookmark: _Toc11]Contenu du fichier
· Séparateur point-virgule ( ; ), encodage UTF-8 : le fichier s'ouvre directement dans Excel avec les accents corrects.
· Ligne 1 : nom de la centrale, date de début et date de fin de l'export.
· Ligne 2 : titres des colonnes.
· Lignes suivantes : une ligne par BL, gâchée et produit. Si un même produit a été pesé en plusieurs fois dans une gâchée, les résultats sont additionnés sur une seule ligne.
· Tri : par n° de BL, n° de gâchée, puis type de produit (granulats, liant, eau, adjuvants…) et code produit.
	Colonne
	Contenu

	NoBL
	Numéro du BL.

	N° Gâchée
	Numéro de la gâchée dans le BL (1, 2, 3…).

	Date
	Date et heure de la pesée.

	CodeFor
	Code de la formule du BL.

	TypeP
	Type de produit : 1 = granulat, 2 = liant, 3 = eau, 4 = adjuvant, 5 = colorant ou ajout, 7 = pré-mix.

	SousTypeP
	Sous-type du produit.

	Produit code
	Code du produit. Il est écrit sous forme de texte pour qu'Excel ne transforme pas un code comme 0/4 en date.

	ConsFor
	Consigne de la formule (quantité au m3).

	Cons
	Consigne réelle de la gâchée, corrigée par la centrale (volume, humidité…).

	Résultat
	Quantité réellement pesée.

	ECART
	Écart en % entre le résultat et la consigne réelle : (Résultat − Cons) / Cons × 100. Vaut 0 si la consigne réelle est nulle.

	Acq
	VRAI si la pesée a été acquittée hors tolérance par l'opérateur, sinon FAUX.

	HYGRO
	Humidité du granulat (granulats uniquement, 0 pour les autres produits).

	Case origine
	Numéro de la case (trémie, silo…) d'où provient le produit.

	Qte Bl
	Quantité du BL (m3).

	QTE Gâchée
	Volume de la gâchée transmis par la centrale.

	Appellation_com
	Appellation commerciale de la formule.

	Centrale
	Nom de la centrale.




[bookmark: _Toc13]7. Questions fréquentes
Le filtre « Eliminer les Volumes < 1/2 de la capacité malaxeur » ne retire rien.
Vérifiez que le Volume malaxeur est renseigné dans la fiche de la centrale (chapitre 5). S'il est vide ou à 0, le filtre est sans effet. Vérifiez aussi que la centrale transmet bien le volume de chaque gâchée.
J'ai changé un filtre mais la liste n'a pas bougé.
Les filtres s'appliquent seulement au clic sur Rafraichir.
Message « Choisissez une centrale ! » au clic sur Export CSV.
L'export se fait pour une seule centrale à la fois : sélectionnez-la dans la liste Centrale.
L'export ne contient pas les lignes de volume et de wattmètre.
C'est normal : la case Afficher info volume et Wattmetre ne concerne que la liste à l'écran.
Avec « Limiter aux formules NF » ou « Charge >= », des pesées ont disparu.
Ces filtres portent sur le BL : les pesées sans BL sont retirées quand ils sont actifs.
Le fichier ne contient que les pesées d'une journée.
La date de fin a pris la valeur de la date de début. Modifiez la date de fin, puis relancez l'export.
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