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[bookmark: _Toc0]1. À quoi sert cet écran ?
L'écran Formule modification groupée modifie en une seule opération la composition de nombreuses formules d'une même centrale, au lieu d'ouvrir chaque formule une par une.
Exemples d'utilisation :
· Changer de ciment sur toutes les formules qui utilisent l'ancien (par exemple remplacer 52,5PM par 42,5).
· Ajuster un dosage : passer de 300 à 290 kg de ciment sur les formules dosées à 300.
· Ajouter un adjuvant (par exemple un accélérateur pour l'hiver) à une sélection de formules.
· Retirer un produit de plusieurs formules.
Jusqu'à 5 produits peuvent être traités en même temps, sur toutes les formules que vous cochez.
	Attention : les modifications sont appliquées immédiatement et ne peuvent pas être annulées depuis cet écran. Vérifiez toujours la sélection avant de valider. Chaque changement est enregistré dans la traçabilité (chapitre 9).



[bookmark: _Toc1]2. Accéder à l'écran
Menu Outils > Outils Formule > Formule modification groupée.
L'accès nécessite le droit Outils formule dans votre profil (chapitre 10).
[bookmark: _Toc2]3. Présentation de l'écran
L'écran FORMULES MODIFICATIONS GROUPEES se lit de haut en bas :
	


Figure 1 – Choix de l'action, des critères, de la centrale, de la variante et du type de produit
	Zone
	Rôle

	Action
	Ce que vous voulez faire : remplacer un produit (3 façons) ou ajouter un produit (voir le tableau ci-dessous).

	Critères (Désignation béton, Classe consistance, Classe résistance, Type de béton, Classe chlorure, Classe exposition)
	Facultatifs. Limitent la liste aux formules qui correspondent. « Toutes » = pas de filtre.

	Centrale
	La centrale dont les compositions seront modifiées. Une seule centrale à la fois.

	Variante
	La variante de formule modifiée (par exemple été / hiver). Par défaut : STD.

	Type
	Le type de produit concerné : Gra (granulat), Liant, EAU, ADJ (adjuvant) ou Ajout. Il charge les listes de produits.

	Zone des produits
	Jusqu'à 5 lignes : produit à remplacer d'un côté, produit de remplacement de l'autre, avec les quantités selon l'action.

	Valider
	Applique les modifications aux formules cochées.

	Tableau des formules
	Les formules concernées, avec leur nombre, une case à cocher par formule et les produits du type choisi avec leurs quantités.



Les quatre actions possibles :
	Action
	Ce qui se passe
	Quantité

	Ne remplacer que les codes produits
	Le produit est remplacé par un autre.
	Conservée.

	Remplacer les codes produits sans vérifier les quantités d'origine
	Le produit est remplacé, quelle que soit sa quantité actuelle.
	Nouvelle quantité si vous en saisissez une, sinon conservée.

	Remplacer les codes produits en vérifiant les quantités d'origine
	Le produit n'est remplacé que dans les formules où sa quantité est exactement celle indiquée.
	Nouvelle quantité si vous en saisissez une, sinon conservée.

	Ajouter un produit et un dosage
	Le produit est ajouté aux formules cochées. Action visible seulement avec le droit dédié.
	Le dosage saisi.



[bookmark: _Toc3]4. Déroulement d'une modification
Quelle que soit l'action, la démarche est la même :
1. Choisissez l'Action.
2. Si besoin, restreignez la liste avec les critères (désignation, classes, type de béton).
3. Choisissez la Centrale, vérifiez la Variante, puis choisissez le Type de produit. Les listes de produits se remplissent.
4. Renseignez le ou les produits (et les quantités selon l'action). Le tableau se met à jour à chaque changement.
5. Contrôlez la liste des formules et leur nombre (Nombre de formule(s)).
6. Cochez les formules à modifier. La case de l'en-tête du tableau coche ou décoche toutes les formules.
7. Cliquez sur Valider, puis confirmez le message « Êtes-vous sûr(e) ? ».
8. Le message « Enregistrement validé (N ligne(s) modifiée(s)) » s'affiche. Le tableau se recharge automatiquement après 3 secondes.
	Bon à savoir : la liste « Produit à remplacer » propose tous les produits du type choisi. La liste « Produit de remplacement » ne propose que les produits rattachés à la centrale choisie. Les quantités acceptent les décimales, avec une virgule ou un point.



[bookmark: _Toc4]5. Remplacer un produit sans changer sa quantité
Action Ne remplacer que les codes produits.
Seules les listes de produits sont affichées : les quantités ne sont pas modifiées.
	


Figure 2 – Action « Ne remplacer que les codes produits » : pas de colonne quantité
1. Choisissez le Produit 1 à remplacer (l'ancien produit).
2. Choisissez le Produit 1 de remplacement (le nouveau produit).
3. Le tableau affiche les formules qui contiennent l'ancien produit. Cochez-les, puis validez.
[bookmark: _Toc5]6. Remplacer un produit et changer sa quantité
Action Remplacer les codes produits sans vérifier les quantités d'origine.
Une colonne Qté remplacement apparaît. Exemple : remplacer le ciment 52,5PM par le 42,5 avec un dosage de 300 dans toutes les formules de la centrale 07.
	


Figure 3 – Remplacement de 52,5PM par 42,5 avec une quantité de 300
	


Figure 4 – Formules contenant 52,5PM : 157 formules trouvées, 3 cochées
· Si Qté remplacement est remplie, toutes les formules cochées prennent cette quantité.
· Si elle est vide, chaque formule garde sa quantité actuelle.
	Attention : sans vérification, la même quantité est appliquée à toutes les formules cochées, quel que soit leur dosage actuel. Pour ne changer qu'un dosage précis, utilisez plutôt l'action du chapitre 7.



[bookmark: _Toc6]7. Remplacer un produit seulement pour une quantité donnée
Action Remplacer les codes produits en vérifiant les quantités d'origine.
Une colonne Qté à remplacer apparaît aussi à gauche. Seules les formules où le produit a exactement cette quantité sont listées et modifiées.
Exemple : remplacer 52,5PM dosé à 300 par 42,5 dosé à 290. Seules 9 formules sur 157 sont concernées.
	


Figure 5 – Remplacement de 52,5PM à 300 par 42,5 à 290
· La Qté à remplacer est obligatoire pour chaque produit à remplacer : sans elle, le tableau reste vide.
· Si la Qté remplacement est vide, la quantité d'origine est conservée (seul le produit change).
[bookmark: _Toc7]8. Ajouter un produit à des formules
Action Ajouter un produit et un dosage. Cette action n'apparaît que si votre profil a le droit Modification groupée formule : ajout produit.
La colonne « Produits à remplacer » disparaît. Il reste Produit à ajouter et Dosage. Le tableau liste toutes les formules de la centrale (selon les critères choisis), même celles qui n'ont encore aucun produit de ce type.
	


Figure 6 – Ajout de l'accélérateur SIKARAPID2 avec un dosage de 1,5
	


Figure 7 – Formules de la centrale : seules les formules cochées recevront le produit
1. Choisissez un Type de produit (pas « Aucun »), par exemple ADJ.
2. Choisissez le Produit 1 à ajouter et saisissez son Dosage.
3. Utilisez les critères pour réduire la liste, puis cochez les formules voulues.
4. Cliquez sur Valider et confirmez.
· Si une formule contient déjà ce produit, sa quantité est remplacée par le dosage saisi.
· Si le dosage est vide, le produit est ajouté avec une quantité de 0.
	Attention : en mode ajout, le tableau contient souvent plusieurs centaines de formules. Évitez de tout cocher avec la case de l'en-tête sans avoir d'abord filtré avec les critères.



[bookmark: _Toc8]9. Points d'attention
[bookmark: _Toc9]Plusieurs produits à la fois
Vous pouvez remplir jusqu'à 5 lignes. Le tableau n'affiche alors que les formules qui contiennent tous les produits à remplacer indiqués (et, en vérification de quantité, avec toutes les quantités indiquées).
[bookmark: _Toc10]Ligne incomplète : ajout ou suppression
	Attention : dans les actions de remplacement, une ligne avec un produit à remplacer sans produit de remplacement supprime ce produit des formules cochées. À l'inverse, une ligne avec seulement un produit de remplacement l'ajoute aux formules cochées (si vous avez le droit d'ajout). Vérifiez que chaque ligne est complète avant de valider.



[bookmark: _Toc11]Variante
Les modifications ne portent que sur la Variante sélectionnée. Elle vaut STD par défaut, qui n'est pas forcément la variante active en production : vérifiez ce choix avant de valider.
[bookmark: _Toc12]Envoi aux centrales
	Attention : la modification groupée change les compositions dans Smart Central mais ne renvoie pas automatiquement les formules aux centrales. Pour qu'une centrale reçoive les nouvelles compositions, ouvrez les formules concernées et validez leur fiche, ou adressez-vous à votre administrateur.



[bookmark: _Toc13]Contrôler ce qui a été fait
Chaque ligne modifiée, ajoutée ou supprimée est enregistrée avec l'utilisateur, la date et l'heure. Pour consulter cet historique : menu Suivi > Suivi traçabilité composition, en filtrant sur la date du jour.
Le traitement se fait formule par formule : en cas d'erreur en cours de route, les formules déjà traitées restent modifiées. Contrôlez alors l'historique avant de relancer.
[bookmark: _Toc14]10. Droits nécessaires
	Droit du profil
	Effet

	Outils formule
	Donne accès à l'écran. Avec « Aucun accès », l'écran est refusé.

	Modification groupée formule : ajout produit
	Case à cocher. Affiche l'action « Ajouter un produit et un dosage » et autorise les ajouts.



Adressez-vous à votre administrateur pour faire évoluer votre profil.
[bookmark: _Toc15]11. Questions fréquentes
Le tableau reste vide.
Vérifiez qu'un Type est choisi et qu'au moins un produit à remplacer est renseigné. En vérification de quantité, chaque produit à remplacer doit avoir sa Qté à remplacer. Les critères sont peut-être trop restrictifs.
Le produit de remplacement voulu n'est pas dans la liste.
Il n'est pas rattaché à la centrale choisie. Faites-le rattacher à la centrale dans la fiche du produit, puis rechargez l'écran.
L'action « Ajouter un produit et un dosage » n'apparaît pas.
Votre profil n'a pas le droit Modification groupée formule : ajout produit.
Message « Veuillez cocher au moins une formule dans le tableau. »
Aucune formule n'est cochée. Cochez les formules à modifier avant de valider.
Message « Veuillez sélectionner au moins une paire de produits à remplacer. » ou « Aucune paire de produit sélectionnée »
Aucune ligne de produit n'est remplie.
Message « Veuillez sélectionner un type de produit valide »
Le Type est resté sur « Aucun ». Choisissez Gra, Liant, EAU, ADJ ou Ajout.
Le nombre de lignes modifiées est différent du nombre de formules cochées.
C'est normal : le compteur porte sur les lignes de composition. Une formule peut contenir plusieurs lignes du même produit, et une formule sans le produit (ou sans la bonne quantité) n'est pas modifiée.
Je me suis trompé.
Il n'y a pas de bouton d'annulation. Refaites l'opération inverse (par exemple remplacer 42,5 par 52,5PM sur les mêmes formules) en vous aidant du Suivi traçabilité composition.
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